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Cahier des charges technique LBAi W GATE Double
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DCE :
La conception du portail pliant à ouverture ultra-rapide en fera un appareil fiable et robuste conçu pour un fonctionnement intensif et continu de 5 m de passage libre.
Conforme à la norme 13241-1 et validé par le CSTB, il s’installe sans ajout de cellule de sécurité ou de barre-palpeuse et répondra aux spécifications suivantes :
Caractéristiques techniques
· Hauteur sur mesure de 2 m
· Double : 2 x 2 vantaux pour un passage total de 5 m
· Poteaux pivot en acier épaisseur 6 mm – Section 350 x 250 mm
· Traitement anticorrosion par cataphorèse
· Peinture poudre cuite à 250° à la teinte RAL au choix Blanc 9010, Gris 7016, Vert 6005, Rouge 3020 ou Noir 9005
· Vantaux en aluminium avec barreaudage de section 30 x 30 mm à écartement variable adapté à la longueur du portail sans excéder 110 mm
· Motorisation invisible et intégrée dans le poteau-pivot accessible par une porte dédiée au-dessous de la porte de la logique de commande
· Logique de commande accessible par deux portes intégrées dans les poteaux-pivot pour accès en position portail ouvert ou fermé.
· (les moteurs apparents et/ou les coffrets logiques déportés ne seront pas admis)
Équipements
· Motoréducteur réversible
· Moteur frein permettant le verrouillage du portail en cas de coupure de courant
· Débrayage manuel à partir du compartiment moteur
· Vitesse d’ouverture de 1,2 m/s
· Limiteur d’effort en cas d’impact
· Capteurs inductifs sans contact pour la gestion des positions
· Maintien en position ouverte ou fermée
· Ouverture à 90°
· Portes équipées de serrures à compression anti-vandalisme
· Éclairage de zone à LED
· Feu orange clignotant avec pré-signalisation
· Ventouse magnétique de 500 kg
· 2 gabarits de scellement avec tiges d’ancrage
· Anneaux de levage pour mise en place simplifiée et en sécurité pour les installateurs
Carte de commande intégrée ONE-C
· Pilotage filaire ou par câble réseau ; plusieurs protocoles de communication (Modbus TCP/IP, RS485)
· Interface de communication centralisée (écran à LED)
· Paramétrage et pilotage possible à distance via serveur web
· Gestion du moteur par variation de fréquence permettant de gérer :
· Les rampes d'accélération et de freinage
· Les vitesses à l'ouverture et à la fermeture
· Mise à jour par carte SD, 1 seul programme
· Bornier enfichable
Fonctionnalités LBAi
· Détection intégrée sans boucle au sol ni cellule infrarouge additionnelle
· Aucun génie civil lié à la détection et réduction du câblage nécessaire
· Reconnaissance de 7 catégories d’usagers : Piétons, vélos, motos, voitures, utilitaires, camions et bus
· Jusqu’à 5 zones de détection configurables
· Portée jusqu’à 10 m
· Couverture de 170° en latéral et 70° en vertical
· Réglages précis permettant de limiter les détections indésirables
· Droits de passage configurables par catégorie
· Gestion des autorisations et des refus
· Règles horaires personnalisables
· Paramétrage par connexion Wi-Fi locale sécurisée, sans dépendance au réseau du site
· Fonctionnement continu de jour comme de nuit et fiable face aux intempéries
· Journal d’activité disponible pour faciliter le diagnostic
· Mise à jour simple par carte SD
· Évolutivité prévue : comptage des véhicules et reconnaissance future de véhicules spécifiques
Options à intégrer au DCE si retenues
· Ouverture à 115°
· Autre couleur à définir sur nuancier RAL
· Tôle pleine ajourée en aluminium avec motif type LBA Design
· Feu Led Ø 60 mm monté sur le poteau de réception
· Bandeau Led rouge / vert asservi
· Ventouse magnétique de 500 kg supplémentaire
Conformité
· Conforme à la norme 13241-1
	       Siège social La Barrière Automatique
	

	451 Chemin de Champivost - BP 85 – 69759 LIMONEST Cedex
Tél : +33 (0)4 78 86 02 86
contact@lbagroup.fr

	www.grouplba.com


	S.A.S au Capital de 150 000 Euros - SIREN 332 525 096 – Code APE 2790 Z - TVA FR 43 332 525 096 – RCS Lyon B 332 525 096



image1.png




image2.png
LA
) BARRIERE
AUTOMATIQUE




